
**MODE OPERATOIRE POUR LA FABRICATION DE MASQUES EN TISSU**

**Afin d’augmenter l’efficacité, le masque est assemblé avec deux tissus. Important :**

* **Utiliser un fil de couture en poly coton minimum de 120 cm2 ou 160 cm2, avec une aiguille de 90**
* **Mettre un tissu identifié dessus et un autre identifié dessous ce qui permet de croiser les fibres**

****


**tissu dessus tissu dessous**

**Le kit comprend de quoi fabriquer 30 masques : galons, tissus dessus et tissus dessous**

****<<<

**Sur la longueur faire un pli de 0.7 cm et le coudre (rempli)**

**Sur la largeur faire un ourlet (2 plis de suite) de 2 X 0.7 cm et le coudre**



Sur la largeur faire un double marquage au milieu pour réaliser le double pli (2 cm)

2 cm



Faire le pli à partir des deux marques en faisant en sorte que les deux tissus viennent bord à bord.

Coudre en faisant 2 allers - retours (point d’arrêt)

Construire le galon en commençant par faire un 1er pliage comme ci-dessous

|  |
| --- |
| Ligne de pliage  Ligne de pliage |

Puis un 2ème pliage comme ci-dessous et obtenir un galon de 1 cm de large

|  |
| --- |
| Ligne de pliage |

Le galon doit faire 1 m. Faire la couture nervure (près du bord)

|  |
| --- |
|  |

Faire une couture au bout des galons en faisant 2X allers-retours (point d ‘arrêt)

4

Pointer le milieu en haut et en bas du masque dans la longueur et le milieu pour les 2 galons

4

Coudre bord à bord les galons sur la longueur du masque en haut et en bas en juxtaposant les points.



Réaliser un 2 X allers-retours (2 points d’arrêt) à chaque fin d’assemblage entre le masque et les galons